|  |
| --- |
| **公司简介** |

无锡市速达振动电机有限公司是生产振动电机的专业厂家，二十多年来，我们竭诚为客户提供经久耐用的产品和完善的售后服务。

公司主要生产ZDS、LZD 系列振动电机,可配套于振动给料机、振动筛、振动输送机、振动落砂机、振动放矿机、振动干燥机、振动光饰机和料仓振动防闭塞装置等振动机械。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、粮食、电力、建材、铸造、化工、医药和轻工食品等行业。

* **公司产品**

|  |  |
| --- | --- |
| 卧式振动电机 | 立式振动电机 |
| ZDS小功率卧式振动电机 | ZDS型立式振动电机 |
| ZDS大功率卧式振动电机 | LZD型立式振动电机 |

* **产品代号表示**

极数

激振力大小

振动电机系列

75

6

LZD

10


6

ZDS

例如：ZDS 10-6 表示：卧式振动电机，激振力10KN 6极

LZD 75-6 表示：立式振动电机，激振力75KN 6极

**电机结构示意图**

****


二十多年来,公司不断改进产品设计和制造质量,使产品日臻完善。

* + 在设计上，通过振动电机在各个行业使用中积累的经验，我们的工程师不断的完善产品设计和工艺，使产品的质量更加可靠。特别是在产品的防尘密封上的全新设计，极大的延长了振动电机轴承使用寿命。
  + 在制造过程中,高精度的各类数控加工中心让我们产品部件得到极高的制造精度。
  + 采用全寿命高级润滑脂，使轴承得到可靠的终身润滑。
  + 我们对每一台振动电机的振动特性和电气性能进行了严格测试。

**技术特性**

1. 激振力范围 0~350KN，可以从0-100%调节。
2. 机械防护等级: IP55 绝缘等级:B、F 。
3. 全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
4. 润滑：所有振动电机在出厂前都加入足够润滑脂，无需进一步润滑。
5. 电压、 频率有特殊设计、制造要求的产品，请联系公司专业技术人员联系。

|  |
| --- |
| **卧式电机技术参数** |

**2极-2860 rpm** ****

**技术数据**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| ZDS-0.6-2 | 2860 | 650 | 0.05 | 0.2 | 4 |
| ZDS-1.5-2 | 1500 | 0.1 | 0.3 | 15 |
| ZDS-2-2 | 2000 | 0.15 | 0.5 | 16 |
| ZDS-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.1 | 25 |
| ZDS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 36 |
| ZDS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3 | 80 |
| ZDS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.65 | 100 |
| ZDS-50-2 | 50000 | 3.7 | 7.5 | 205 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ZDS-0.6-2 | A | 168 | 120 | 97 | 46 | - | 100 | 9 | 40 | 8 |
| ZDS-1.5-2 | B1 | 255 | 160 | 156 | 80 | 40 | 130 | 11 | 70 | 16 |
| ZDS-2-2 | B1 | 255 | 160 | 156 | 80 | 40 | 130 | 11 | 70 | 16 |
| ZDS-5-2 | B1 | 350 | 212 | 215 | 95 | 120 | 150 | 13 | 150 | 30 |
| ZDS-10-2 | B1 | 370 | 243 | 235 | 110 | 130 | 170 | 17 | 174 | 40 |
| ZDS-20-2 | B | 515 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| ZDS-30-2 | B | 590 | 380 | 320 | 146 | 160 | 310 | 32 | 260 | 25 |
| ZDS-50-2 | B | 630 | 470 | 386 | 190 | 250 | 380 | 38 | 330 | 33 |

|  |
| --- |
| **卧式电机技术参数** |

**4极-1450 rpm**



**技术数据**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| ZDS-2-4 | 1450 | 2000 | 0.12 | 0.37 | 19 |
| ZDS-2.5-4 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 24 |
| ZDS-5-4 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 40 |
| ZDS-8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 42 |
| ZDS-10-4 | 10000 | 0.75 | 2.8 | 54 |
| ZDS-32-4 | 10000 | 0.8 | 3 | 60 |
| ZDS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.76 | 85 |
| ZDS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 130 |
| ZDS-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 180 |
| ZDS-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 260 |
| ZDS-100-4 | 100000 | 6.3 | 12.5 | 350 |
| ZDS-120-4 | 120000 | 8 | 16.6 | 435 |
| ZDS-160-4 | 160000 | 10 | 22 | 600 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ZDS-2-4 | B1 | 290 | 183 | 185 | 80 | 40 | 130 | 11 | 70 | 16 |
| ZDS-2.5-4 | B1 | 320 | 212 | 215 | 95 | 120 | 150 | 13 | 150 | 30 |
| ZDS-5-4 | B1 | 342 | 243 | 235 | 110 | 130 | 170 | 13 | 160 | 30 |
| ZDS-8-4 | B1 | 400 | 243 | 234 | 110 | 130 | 170 | 17 | 160 | 30 |
| ZDS-10-4 | B | 450 | 270 | 220 | 110 | 160 | 220 | 21 | 210 | 40 |
| ZDS-32-4 | B | 450 | 230 | 219 | 110 | 170 | 180 | 21 | 220 | 40 |
| ZDS-20-4 | B | 515 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| ZDS-30-4 | B | 530 | 350 | 335 | 170 | 180 | 280 | 32 | 251 | 55 |
| ZDS-50-4 | B | 580 | 390 | 340 | 170 | 160 | 310 | 38 | 286 | 30 |
| ZDS-80-4 | C | 730 | 470 | 386 | 190 | 125 | 380 | 38 | 340 | 33 |
| ZDS-100-4 | C | 790 | 520 | 210 | 425 | 140 | 440 | 38 | 410 | 35 |
| ZDS-120-4 | C | 830 | 520 | 210 | 425 | 140 | 440 | 38 | 440 | 40 |
| ZDS-160-4 | D | 930 | 550 | 455 | 220 | 118 | 460 | 38 | 460 | 40 |

|  |
| --- |
| **卧式电机技术参数** |

**6极- 960 rpm**




**技术数据** 图B

| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| ZDS-2.5-6 | 960 | 2500 | 0.2 | 0.69 | 25 |
| ZDS-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.18 | 40 |
| ZDS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 75 |
| ZDS-13-6 | 13000 | 0.8 | 2.32 | 81 |
| ZDS-18-6 | 18000 | 1.1 | 3 | 110 |
| ZDS-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.5 | 125 |
| ZDS-25-6 | 25000 | 1.5 | 3.92 | 145 |
| ZDS-30-6 | 30000 | 2.2 | 4.9 | 155 |
| ZDS-36-6 | 36000 | 2.2 | 5.52 | 180 |
| ZDS-40-6 | 40000 | 3 | 6.5 | 190 |
| ZDS-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.15 | 260 |
| ZDS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 315 |
| ZDS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.9 | 435 |
| ZDS-130-6 | 130000 | 9.5 | 21.7 | 620 |
| ZDS-160-6 | 160000 | 12 | 24.8 | 680 |
| ZDS-180-6 | 180000 | 14 | 31.9 | 720 |
| ZDS-220-6 | 220000 | 18 | 35 | 1040 |
| ZDS-250-6 | 250000 | 20 | 41 | 1080 |
| ZDS-300-6 | 300000 | 22 | 43 | 1100 |
| ZDS-350-6 | 350000 | 25 | 50 | 1337 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ZDS-2.5-6 | B1 | 350 | 212 | 215 | 95 | 120 | 150 | 13 | 150 | 30 |
| ZDS-5-6 | B1 | 400 | 243 | 235 | 110 | 130 | 170 | 13 | 160 | 40 |
| ZDS-10-6 | B | 455 | 275 | 276 | 140 | 160 | 220 | 21 | 215 | 50 |
| ZDS-13-6 | B | 480 | 305 | 262 | 140 | 165 | 250 | 25 | 220 | 45 |
| ZDS-18-6 | B | 575 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| ZDS-20-6 | B | 615 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| ZDS-25-6 | B | 550 | 350 | 335 | 170 | 180 | 280 | 32 | 251 | 55 |
| ZDS-30-6 | B | 575 | 350 | 335 | 170 | 180 | 280 | 32 | 251 | 55 |
| ZDS-36-6 | B | 650 | 380 | 333 | 170 | 225 | 310 | 32 | 306 | 55 |
| ZDS-40-6 | B | 660 | 380 | 333 | 170 | 225 | 310 | 32 | 306 | 55 |
| ZDS-50-6 | B | 730 | 470 | 386 | 190 | 250 | 380 | 38 | 330 | 45 |
| ZDS-75-6 | C | 846 | 470 | 386 | 190 | 125 | 380 | 38 | 340 | 38 |
| ZDS-100-6 | C | 880 | 470 | 437 | 220 | 140 | 380 | 38 | 410 | 33 |
| ZDS-130-6 | C | 860 | 550 | 501 | 255 | 140 | 460 | 45 | 440 | 40 |
| ZDS-160-6 | D | 1012 | 550 | 501 | 255 | 118 | 460 | 38 | 490 | 33 |
| ZDS-180-6 | D | 1010 | 610 | 525 | 260 | 120 | 520 | 45 | 500 | 33 |
| ZDS-220-6 | D | 1050 | 665 | 575 | 290 | 140 | 560 | 45 | 574 | 45 |
| ZDS-250-6 | D | 1110 | 665 | 575 | 290 | 140 | 560 | 45 | 574 | 45 |
| ZDS-300-6 | D | 1125 | 680 | 645 | 330 | 146 | 570 | 50 | 585 | 50 |
| ZDS-350-6 | D | 1165 | 680 | 645 | 330 | 146 | 570 | 50 | 585 | 50 |

**8极-740 rpm**

****

**技术数据**


| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| ZDS-200-8 | 740 | 200000 | 15 | 35 | 1090 |
| ZDS-300-8 | 300000 | 22 | 46.7 | 1450 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ZDS-200-8 | D | 1090 | 610 | 600 | 305 | 140 | 520 | 45 | 580 | 40 |
| ZDS-300-8 | D | 1325 | 680 | 645 | 330 | 140 | 570 | 50 | 585 | 50 |

|  |
| --- |
| **SVM系列-振动电机技术参数** |

**4-6极- 960 转/分**

****


**技术数据** 三相4极-1450rpm

| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| SVM-3-4 | 1450 | 3000 | 0.12 | 0.37 | 21 |
| SVM-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.78 | 27 |
| SVM-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.21 | 42 |
| SVM-15-4 | 15000 | 0.75 | 2.25 | 54 |
| SVM-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.76 | 85 |
| SVM-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 130 |
| SVM-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 180 |
| SVM-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 260 |
| SVM-100-4 | 100000 | 6.3 | 12.5 | 350 |
| SVM-120-4 | 120000 | 8 | 16.6 | 435 |
| SVM-160-4 | 160000 | 10 | 22 | 600 |
| SVM-200-4 | 200000 | 12 | 22.8 | 650 |

**安装尺寸** 三相4极-1450rpm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| SVM-3-4 | B1 | 322 | 183 | 185 | 80 | 40 | 130 | 11 | 70 | 16 |
| SVM-5-4 | B1 | 350 | 212 | 215 | 95 | 120 | 150 | 13 | 150 | 30 |
| SVM-8-4 | B1 | 370 | 245 | 235 | 110 | 130 | 170 | 17 | 174 | 40 |
| SVM-15-4 | B | 450 | 270 | 220 | 110 | 160 | 220 | 21 | 210 | 42 |
| SVM-20-4 | B | 515 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| SVM-30-4 | B | 505 | 350 | 331 | 170 | 180 | 280 | 32 | 251 | 55 |
| SVM-50-4 | B | 580 | 390 | 340 | 165 | 160 | 310 | 38 | 286 | 30 |
| SVM-80-4 | C | 730 | 470 | 386 | 190 | 125 | 380 | 38 | 340 | 33 |
| SVM-100-4 | C | 790 | 520 | 210 | 425 | 140 | 440 | 38 | 410 | 35 |
| SVM-120-4 | C | 830 | 520 | 210 | 425 | 140 | 440 | 38 | 440 | 40 |
| SVM-160-4 | D | 930 | 550 | 455 | 220 | 118 | 460 | 38 | 460 | 40 |
| SVM-200-4 | D | 930 | 550 | 455 | 220 | 118 | 460 | 38 | 460 | 45 |

**技术数据** 三相6极-960rpm




| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| SVM-20-6 | 960 | 20000 | 1.1 | 3 | 115 |
| SVM-30-6 | 30000 | 1.5 | 3.92 | 155 |
| SVM-40-6 | 40000 | 2.2 | 5.52 | 180 |
| SVM-50-6 | 50000 | 2.7 | 6.3 | 230 |
| SVM-60-6 | 60000 | 3.2 | 7.6 | 250 |
| SVM-80-6 | 80000 | 4.5 | 10.3 | 350 |
| SVM-90-6 | 90000 | 5.5 | 12.2 | 385 |
| SVM-100-6 | 100000 | 6 | 13.4 | 398 |
| SVM-130-6 | 130000 | 7 | 15.2 | 460 |
| SVM-150-6 | 144000 | 9.5 | 21.7 | 630 |
| SVM-175-6 | 176000 | 12 | 24.8 | 750 |
| SVM-195-6 | 195000 | 14 | 31.9 | 780 |
| SVM-250-6 | 250000 | 18 | 35 | 1000 |
| SVM-350-6 | 350000 | 22 | 43 | 1200 |

**安装尺寸** 三相6极-960rpm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | A | B | H | h | C | D | φ | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| SVM-20-6 | B | 615 | 320 | 276 | 140 | 190 | 260 | 25 | 251 | 45 |
| SVM-30-6 | B | 545 | 350 | 331 | 170 | 180 | 280 | 32 | 251 | 55 |
| SVM-40-6 | B | 660 | 380 | 331 | 170 | 225 | 310 | 32 | 306 | 55 |
| SVM-50-6 | B | 660 | 390 | 376 | 192 | 210 | 320 | 32 | 310 | 35 |
| SVM-60-6 | B | 730 | 390 | 376 | 192 | 210 | 320 | 32 | 310 | 35 |
| SVM-80-6 | B | 770 | 425 | 405 | 205 | 160 | 350 | 32 | 280 | 38 |
| SVM-90-6 | C | 865 | 470 | 440 | 225 | 125 | 380 | 38 | 380 | 43 |
| SVM-100-6 | C | 865 | 470 | 440 | 225 | 125 | 380 | 38 | 380 | 43 |
| SVM-130-6 | C | 870 | 475 | 445 | 220 | 125 | 400 | 38 | 380 | 42 |
| SVM-150-6 | C | 880 | 550 | 501 | 255 | 140 | 460 | 45 | 440 | 40 |
| SVM-175-6 | D | 1012 | 550 | 501 | 255 | 118 | 460 | 38 | 490 | 40 |
| SVM-195-6 | D | 1050 | 610 | 525 | 265 | 120 | 520 | 45 | 500 | 45 |
| SVM-250-6 | D | 1090 | 665 | 575 | 290 | 140 | 560 | 45 | 574 | 45 |
| SVM-350-6 | D | 1110 | 680 | 645 | 330 | 146 | 570 | 50 | 585 | 50 |

|  |
| --- |
| **立式电机技术参数** |

**示意图**

**技术数据**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| ZDS 053-4 | 1450 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 24 |
| ZDS 055-4 | 1450 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 40 |
| ZDS 0516-4 | 1450 | 1600 | 0.75 | 2.3 | 70 |
| ZDS 0520-4 | 1450 | 20000 | 1.1 | 2.76 | 80 |
| ZDS 0532-4 | 1450 | 32000 | 1.5 | 3.3 | 110 |
| ZDS 0540-4 | 1450 | 40000 | 2.2 | 6.68 | 130 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 主要尺寸 | | | | | | |
| L | A | B | D | C | φ | d |
| ZDS 053-4 | 321 | 219 | 15 | 215 | 154 | 190 | 6-φ11 |
| ZDS 055-4 | 326 | 295 | 15 | 260 | 174 | 230 | 6-φ11 |
| ZDS 0516-4 | 403 | 331 | 25 | 320 | 204 | 280 | 6-φ13 |
| ZDS 0520-4 | 456 | 343 | 20 | 350 | 250 | 310 | 6-φ17 |
| ZDS 0532-4 | 471 | 367 | 20 | 440 | 310 | 390 | 6-φ17 |
| ZDS 0540-4 | 569 | 322 | 25 | 360 | 286 | 320 | 6-φ21 |

|  |
| --- |
| **立式电机技术参数** |

**示意图**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** |  |
| **B** |

**技术数据**

| 型号 | 振次 | 激振力 | 功率 | 电流 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/min | N | Kw | A | Kg |
| LZD 75-6 | 960 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 372 |
| LZD 135-6 | 960 | 135000 | 9.5 | 21.4 | 620 |
| LZD 160-6 | 960 | 160000 | 12 | 25 | 740 |
| LZD 220-6 | 960 | 220000 | 18 | 39.6 | 1040 |

**安装尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 图号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | D3 | H | F | L6 | L7 | d | h |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| LZD 75-6 | A | 682 | 20 | 25 | 682 | 415 | 530 | 430 | 380 | 480 | 480 | 8-φ21 | 33 | 60 | 60 | 55 |
| LZD 135-6 | B | 825 | 30 | 50 | 480 | 740 | 700 | 580 | 574 | 650 | 650 | 16-φ26 | 50 | 80 | 60 | 55 |
| LZD 160-6 | B | 850 | 30 | 50 | 480 | 770 | 700 | 580 | 574 | 650 | 650 | 16-φ26 | 50 | 80 | 60 | 55 |
| LZD 220-6 | B | - | 30 | 50 | 956 | - | 700 | 580 | 515 | 650 | 650 | 16-φ26 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **车间生产** | |
|  |  |
| 机座加工 | 转子加工 |
|  |  |
| 端盖加工 | 真空浸渍 |
|  |  |
| 装配线 | 电机电气特性检测 |
| **振动电机的选型** | |

**振动电机类型选择**

**转速：**1500/3000 转/分

**应用：**过滤装置

**转速：**1500/3000 转/分

**应用：**铸造机械,包装机械,更换炉衬,以及电极生产机械；粮食,煤水泥 混疑土储仓,货舱,型箱,集装箱,车厢,铸造沙箱的振动卸载.

**转速：**3000 转/分


各种水泥\混疑土预制件的模具,振动台,连接件,支撑件模具,振动站振动成型机

**转速：**1000/1500 转/分

**应用：**振动给料,振动输送槽,振动输送管道 ,振动螺旋输送机

**转速：**1000/1500 转/分

振动筛,分离筛,排水管道,陶瓷筛

**振动电机功率选择**

在振动电机选择过程中，振幅的估计至关重要，可以通过以下公式来估计：



F: 振动电机的激振力

S：振动电机的双振幅（米 m）

W：振动机械设备的参振重量(千克kg)

（包括振动电机重量，不含物料重量）

： 电机旋转角频率，与振动电机的极数有关数值如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 极对数n |  |
| 2 | 300 |
| 4 | 153 |
| 6 | 103 |
| 8 | 78 |

例:若某振动机械的参振重量为1000Kg(不含振动电机),配有两台ZDS 50-6振动电机,

单台振动电机重量为290Kg,振动产生的振幅为

==0.0124m=12.4mm

|  |
| --- |
| **联系方式** |



地址：无锡市钱桥镇恒源祥工业园恒藕路9号

电话：0510-85212121 85212854 85259790

传真：0510-85222011

E-mail:

sales@zddj.com

[suda@zddj.com](mailto:suda@zddj.com)